양궁 신호기 매뉴얼

윈델파워

(https:/www.windelpower.com)

목  차

양궁 신호기 메뉴얼

제 원 (3page)

구성품 및 설치도 (7page)

리모컨 사용법(9page)

운영프로그램

점검 방법(혼 교체 방법)

제  원

소형 신호기(Archery Timer – air)

신호기 특징

- 표출 화면 크기 : H-256, W-512 (단위 : mm)

- 외형 크기 : H-300, W-556, 135D (단위 : mm)

- 무게 : 10kg

- 제질 : 알류미늄

- LED 모듈 : 128mm X 256mm(4mm pitch)

2. H/W 기능

- 사용전원 : AC220V/60Hz

- 소비 전력 :120W

- 통신 방식 : 유선(RS 485), 무선 리모컨(별도구매)

3. 경기 표출 기능

- 싱글 라운드 경기

- 싱글 라운드 A/B 경기

- 개인 교대 발사 경기

- 단체 교대 발사 경기

- 경기 설정 기능

중형 신호기(Archery Timer – mid)

신호기 특징

- 표출 화면 크기 : H-512, W-768 (단위 : mm)

- 외형 크기 : H-540, W-796, 165D (단위 : mm)

- 무게 : 12kg

- 제질 : 알류미늄

- LED 모듈 : 128mm X 256mm(8mm pitch)

2. H/W 기능

- 사용전원 : AC220V/60Hz

- 소비 전력 :200W

- 통신 방식 : 유선(RS 485), 무선 리모컨(별도구매)

3. 경기 표출 기능

- 싱글 라운드 경기

- 싱글 라운드 A/B 경기

- 개인 교대 발사 경기

- 단체 교대 발사 경기

- 경기 설정 기능

대형 신호기(Archery Timer – pro)

1. 신호기 특징

- 표출 화면 크기 : H-640, W-1024 (단위 : mm)

- 외형 크기 : H-743, W-1128, 152D (단위 : mm)

- 무게 : 12kg

- 제질 : 알류미늄

- LED 모듈 : 128mm X 256mm(8mm pitch)

2. H/W 기능

- 사용전원 : AC220V/60Hz

- 보조 베터리 : 리튬 인산철(DC12V/6AH)-30분
운영가능

- 소비 전력 : -

- 통신 방식 : 유선(RS 485)

- 운영 컨트롤러 : 노트북

3. 경기 표출 기능

- 싱글 라운드 경기

- 싱글 라운드 A/B 경기

- 개인 교대 발사 경기

- 단체 교대 발사 경기

- 경기 설정 기능

대회용 신호기(Archery Timer – Athletic)

1. 신호기 특징

- 표출 화면 크기 : H-576, W-5760 (단위 : mm)

- 외형 크기 : H-576, W-576 10개 가로 설치
(단위 : mm)

- 제질 : 알류미늄

2. H/W

- 사용전원 : AC220V

- 통신 방식 : UTP 통신

- 운영 컨트롤러 : 노트북

- 풍속, 풍향계, 스피드건

3. 경기 표출 기능

- 싱글 라운드 경기

- 싱글 라운드 A/B 경기

- 개인 교대 발사 경기

- 단체 교대 발사 경기

- 경기 설정 기능

- 풍속, 풍향, 스피드 표출

- 소속 선수 이름 표출

- 광고 표출 가능

구성품 및 설치도

- 신호기

- 2m 항공잭(전원 케이블)

- 신호기 삼각대

- 리모컨 (별도 구매 품)

- 컨트롤러 (별도 구매 품)

- 노트북 (별도 구매품)

- 릴 케이블 (길이 주문 제작)

※ 리모컨 또는 노트북 중 하나는 선택 구매하셔야 신호기 사용이 가능합니다.

노트북 이용시 신호기 설치도

노트북과 컨트롤 박스를 제공된 usb to usb 케이블로 연결한다.

항공잭 릴 케이블의 줄을 먼저 풀어 신호기 측면의 항공잭 단자와 연결한다.
(※항공잭 연결시 암,수 연결부 확인 후 연결해야 합니다. )

컨트롤 박스와 항공잭 릴 케이블을 제공된 2m 항공잭 케이블로 연결한다.

컨트롤 박스와 신호기의 전원을 확인한다.

노트북의 Archery timer를 실행한다.

경기 설정 후 게임 준비를 누르면 신호기에 경기 대기 시간이 표출 됩니다.

리모컨 사용법

-소모전류: 대기시0mA / 송신시33.2mA

-사용정격전압: 3VDC

-크기: 55 x 30 x 13 mm

-무게: 18.5g (밧데리포함)

-사용거리: 개활지 30m ~ 50m

1번키

메뉴, EDIT에서UP(↑) 기능

경기진행중일 경우 : 경기 취소 기능

(선택시 표출화면 중앙에 점표출)

2번키

메뉴, EDIT에서 선택 기능

경기진행중일 경우 : 경기 PASS 기능

(다음 end로 진행)

3번키

메뉴, EDIT에서DOWN(↓) 기능

경기 선택 후 경기 시작 기능